**MAPA DE ACABAMENTOS**

Caixilharia de abrir de corte térmico em PVC, cor cinza escuro da marca Shuco ou Rehau.

Vidro duplo térmico, estores térmicos e elétricos.

**Varandas com guarda em vidro.**

Escadarias do rés do chão, 1 e 2 andar suspensas em degraus de madeira, com vão de proteção em vidro, ou ripado de madeira.

Portões automatizados, sendo o da garagem secionado.

Carpintaria lacada branca com portas até ao teto, roupeiros embutidos em todos os quartos.

Cozinha lacada branca, tampo em pedra Compact. Equipada com placa de indução, forno, exaustor, micro-ondas de encastre, máquina de lavar loiça e combinado, da marca Bosch.

Pavimentos cerâmico no exterior da moradia, cozinha, casas de banho, garagem, lavandaria, salão e arrumos. Pavimento flutuante AC5 biselado no hall de entrada, sala corredor e quartos.

Tetos falsos hidrófugos, com sancas e luzes led.

Paredes exteriores em blocos térmicos revestidas com o sistema de capoto, paredes interiores em tijolo, revestidas a pladur hidrófugo com exceção da cozinha e casas de banho que serão em material cerâmico.

Louças de casa de banho suspensas, lavatórios de pousar, bases de duche minimalistas em ardósia.

Bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias;

Recuperador de calor a Pellets;

Pré-instalação de ar condicionado;

Pré-instalação de aspiração central;

Churrasqueira;